C O M U N E   D I   V A G L I O   B A S I L I C A T A
Provincia di Potenza
*******

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER IL SERVIZIO DI  GESTIONE,ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VAGLIO BASILICATA IVI COMPRESE LE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLO STESSO ,  NONCHE’  LA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

TITOLO  I

OGGETTO DELL'APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI, ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

ART. 1	DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO.

Il presente Capitolato regola l’Appalto di Servizi da espletarsi ai sensi del D.Lgs n. 157/95 mediante  Pubblico Incanto, col quale l’Amministrazione Comunale intende affidare l’attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale.
Esso disciplina l’erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali in termini di efficienza, efficacia ed economicità , in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l’esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, tesi a migliorare l’efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. 
Scopo primario dell’appalto è infatti il conseguimento dell’obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo, altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso.

Formano oggetto dl presente capitolato, le seguenti attività:

1)	L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna (vedi allegato A), od installati dall’appaltatore ai sensi del presente capitolato, ed erogazione del servizio d’illuminazione ;
2)	La manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato,secondo le modalità e le caratteristiche illustrate dal medesimo nei disciplinari manutentivi presentati in sede di offerta, ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto, facente parte integrante del presente capitolato (vedi allegato B);
3)	La manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione, sino all’ammontare di €. 250 (duecentocinquanta) per singolo punto di consegna, oltre alla quale soglia, gli oneri degli interventi medesimi saranno considerati a carico dell’Amministrazione ed eseguiti dall’Appaltatore  secondo i prezzi unitari del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Basilicata in vigore al momento dell’effettuazione dell’intervento al netto del ribasso offerto in sede di gara.
4)	La corresponsione degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell’energia elettrica in capo all’Appaltatore, che diverrà intestatario del medesimo a partire dalla data di consegna degli impianti;
5)	La progettazione  , il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ritenuti indispensabili sugli impianti esistenti, sulla base della disponibilità finanziaria messa a base d’asta;
6)	La progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione, proposti dall’Appaltatore in sede di offerta.

ART. 2	DEFINIZIONI.

-	impianto di pubblica illuminazione
Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature di proprietà comunale destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che l’impianto abbia inizio dal punto di consegna dell’energia, in quanto presente.

-     adeguamento normativo di un impianto 
	L’insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto esso si divide in:
-	messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi alto componente dell’impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
-	 adeguamento degli impianti alle leggi sull’inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
-	adeguamento normativo di un impianto : interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.

-	Apparecchiature (riduttori di potenza) 
	Complesso dei dispositivi, brevettati, per il controllo della potenza erogata e che consentono un notevole risparmio di energia senza penalizzare la funzionalità degli impianti e la resa illuminante delle lampade.
 
-	tensione nominale di un impianto in serie
Valore della tensione più elevata che può venire fornita dall’apparecchiatura di regolazione della corrente in condizioni regolari di esercizio.

-	corrente nominale di un impianto in serie
Valore della corrente con il quale il sistema in serie è denominato ed al quale sono riferite le caratteristiche di funzionamento.

-	impianto in derivazione
Impianto in cui i centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

-	impianto in serie
Impianto in cui i centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

-	impianto indipendente
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto all’impianto medesimo.

-	impianto promiscuo
Impianto in derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per servizi diversi dall’illuminazione pubblica.

-	impianto di gruppo a
Impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle prescrizioni di cui al punto 411.1 della Norma CEI 64-8.

-	impianto di gruppo b
Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata e 1500 V corrente continua, esclusi gli pianti di gruppo A.

-	impianto di gruppo c
Impianto di serie con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata e 1500 V corrente continua, esclusi gli impianti di gruppo A.

-	impianto di gruppo d
Impianto in derivazione con tensione nominale da oltre 1000 V fino a 6000 V, a corrente alternata.

-	impianto di gruppo e
Impianto in serie con tensione nominale da oltre 1000 V fino a 6000 V, a corrente alternata.

-	tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto
La classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione.
Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi può essere costituito da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEI 64-7 "impianti elettrici d'illuminazione pubblica", la tensione fornita da eventuali ausiliari elettrici, incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non è rilevante ai fini della classificazione del gruppo di impianto.

-	apparecchiatura di comando
Complesso dei dispositivi atti all’inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione.

-	apparecchiatura di telecontrollo
Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed inviare comandi a distanza per l’esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

-	apparecchiatura di protezione
Complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in gioco e/o all’intervento in caso di funzionamento anomalo.

-	apparecchiatura di regolazione della corrente
Complesso dei dispositivi destinati a fornire la corrente al valore richiesto per il corretto funzionamento di un impianto in serie.

-	apparecchiatura di regolazione della tensione
Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell’impianto.

-	apparecchi di illuminazione
Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione della lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per il loro collegamento al circuito di alimentazione.

-	ausiliario elettrico
Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le lampade al fine di consentire il corretto funzionamento.

-	Lampada
Sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica.

-	centro luminoso
Complesso costituito dall’apparecchio di illuminazione, dalle lampade in esso installate e dagli eventuali ausiliari elettrici anche se non incorporati nell’apparecchio di illuminazione.

-	circuito di alimentazione
E' il complesso delle condutture elettriche destinato all’alimentazione dei centri luminosi, a partire dai morsetti di uscita di un sibngolo dispositivo di manovra e protezione per gli impianti in derivazione, dai morsetti di uscita dell’apparecchiatura di regolazione della corrente per gli impianti di serie, fino ai morsetti di ingresso dei centri luminosi.

-	sostegno
Palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi ; fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione

-	linea di alimentazione
Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

-	punto luce
Grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto del presente appalto e numericamente coincidente con ciascuna lampada presente.

-	prestazione di un fornitore
	L'insieme di attività che un fornitore esegue sotto la sua responsabilità per raggiungere una finalità indicata dal Committente.

-	esercizio di un impianto
	L'insieme delle operazioni di conduzione dell'impianto  e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali nei termini previsti dalle vigenti leggi.

-	manutenzione preventiva-programmata
	L’esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l’insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.
-	manutenzione ordinaria
L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili etc.

-	manutenzione straordinaria
	Tutti gli interventi non  compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto  a quello previsto dai  progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso , in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma” degli impianti stessi.

-	sostegno
	palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi ; fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione

-	organico minimo
	si intende l’organico minimo garantito dall’appaltatore presente, nei giorni, orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di appalto, per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto e previste dal presente capitolato.

-	servizio di reperibilita’
	si intende la attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal presente capitolato speciale di appalto di un opportuno numero di addetti alle dipendenze dell'appaltatore avente la finalità di garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti oggetto del presente appalto.

-	verifica
	attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte;

-	esecuzione
	svolgimento di un’attività;

-	riparazione
	ripristino dello stato precedente all’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;

-	diagnosi
	individuazione del guasto o dell’anomalia;

-	ricambi e/o ripristini
	parti di apparecchiature o impianti;

-	opere accessorie connesse
	opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un impianto o parte di esso;

-	controllo
	attività di controllo della funzionalità di un impianto o parte di esso successivamente ad un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;

-	appaltatore
	ditta Aggiudicataria dell'Appalto.

-	esercizio annuale
	ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

-	assistenza tecnico - amministrativa
	attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo annuo a base d’asta  del presente appalto, calcolato ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.L.vo 157/95 è quantificato in €. 28.500,00 ( ventottomilacinquecento) oltre IVA 20%  

Le ditte concorrenti , come meglio specificato agli articoli successivi, dovranno indicare all’atto dell’offerta il canone annuo offerto per il servizio di gestione che comprenda la rata di ammortamento dei lavori iniziali di messa in sicurezza dell’impianto, dell’ammodernamento tecnologico e funzionale e delle attività connesse al conseguimento del risparmio energetico nonché la fornitura dell’energia elettrica.
Saranno escluse offerte in aumento rispetto al canone a base d’asta.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 

ART. 4	DURATA DELL’APPALTO

L'Appalto avrà una durata di anni 15 (quindici ), decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Da tale data, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Alla scadenza contrattuale, qualora l'Amministrazione intenda gestire direttamente, od affidare ad altri il servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità all'appaltatore, di prendere, durante l’ultimo mese di durata del servizio, tutte le misure utili per assicurare la continuità del servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Tutti gli impianti oggetto dei presente contratto saranno restituiti all'Amministrazione in perfetta efficienza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore.
Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'appaltatore.

ART. 5	MODALITA' DELLA GARA

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 157 e s.m.i..
Le operazioni di gara saranno condotte da una Commissione all'uopo nominata dalla Amministrazione Comunale che :

- in seduta pubblica, accerterà il possesso dei requisiti richiesti, relativi alla busta " A  DOCUMENTAZIONE", delle singole Ditte partecipanti, descritti nel Bando di Gara  e nel presente Capitolato Speciale di Appalto, dichiarando la ammissione o meno alle successive fasi di gara;

- in una o più successive sedute segrete , effettuerà la valutazione tecnica delle proposte progettuali e degli interventi proposti dalle singole Ditte partecipanti ammesse alla gara e contenuti in apposite proposte progettuali;

- in seduta pubblica provvederà all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche. Nel corso delle stessa seduta, stilerà la graduatoria di merito sommando, per ciascuna offerta, il punteggio economico e quello tecnico e, proporrà il nominativo della ditta aggiudicataria alla Amministrazione Comunale per la emanazione della  Determinazione finale di aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.

Si  procederà alla verifica, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del Decreto Legislativo 15 Marzo 1995, n. 157 e s.m.i., delle offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione rimane comunque subordinata e produrrà effetti giuridici in conseguenza delle necessarie approvazioni di legge, mentre è vincolante immediatamente per l'Appaltatore.

ART. 6	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore dovrà realizzare all'inizio dell'appalto, secondo il programma allegato all’offerta, i lavori di adeguamento normativo e di messa in sicurezza,  e tutte le attività connesse al conseguimento del risparmio energetico provvedendo, al riguardo, alla fornitura di beni e all’effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto .

Per quanto concerne l’attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore e, quindi, ricomprese nel prezzo che sarà stato esposto per i predetti servizi in sede di offerta, le seguenti prestazioni:

a)	Approvvigionamento dell'energia elettrica; 
b)	Esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione od installati ai sensi del presente appalto, comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione ed erogazione del correlato servizio di illuminazione pubblica per una durata media annua di accensione pari mediamente a 4200 ore , secondo le modalità previste nello studio gestionale.
c)	Accensione e spegnimento degli impianti,anche a mezzo dell’installazione ed esercizio di sistema di telegestione, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti, di cui al punto precedente;
d)	Manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, sostegni ed apparecchi di illuminazione, secondo quanto previsto nel presente capitolato nonché dalle norme vigenti in materia : gli interventi di manutenzione programmata-preventiva sono descritti in dettaglio nell’allegato “B” ;
e)	Sostituzione di tutte le lampade a vapore di mercurio esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione, con altrettante a vapore di sodio/Ioduri metallici  di resa illuminotecnica almeno pari all’esistente; 
f)	Manutenzione straordinaria degli impianti affidati in gestione secondo quanto previsto nel presente capitolato nonché dalle norme vigenti in materia;
g)	Fornitura e posa in opera di riduttori di potenza che consentano un notevole risparmio di energia senza penalizzare la funzionalità degli impianti e la resa illuminante delle lampade;
h)	Messa a norma e a regime di tutti i punti di consegna dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione;
i)	Messa a norma, ed in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione esistenti previa verifica  dell’efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali interventi migliorativi che l’Appaltatore dovesse ritenere necessari, saranno consentiti e comunque gli oneri saranno a totale carico dell’Appaltatore stesso;
j)	Attivazione di un Numero Verde gratuito, che permetta la segnalazione da parte dei cittadini o dell’Amministrazione comunale, di eventuali malfunzionamenti o danni della rete di pubblica illuminazione;
k)	La progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degi interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza degli impianti esistenti alla data odierna;
l)	La progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale realizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione;
m)	Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio per la durata del contratto delle apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d’uso che si renderessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell’erogazione del servizio;
n)	Redazione di un rapporto sull’andamento del servizio al termine di ogni annualità del contratto. Da tale rapporto l’Amministrazione evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dall’appaltatore sugli impianti oggetto di affidamento;
o)	Censimento degli impianti di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico. I centri luminosi potranno essere individuati tramite un codice alfanumerico e provvisti di targhetta di identificazione, al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti. 
p)	Trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio cartografico informatizzato, da aggiornarsi annualmente a seguito dell’esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti. Tale documentazione catastale dovrà essere messa a disposizione di altri Enti o Società, nel rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione.  

ART. 7	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre all'assunzione delle responsabilità civile che ricadono sull'Appaltatore per la natura del contratto che si andrà a stipulare e successivamente meglio definite, si precisa che saranno espressamente affidati all'Appaltatore stesso i seguenti incarichi:

1	responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;

2	responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti, con obbligo di comunicazione annuale al Ministero dell'Industria, ove previsto; 

3	responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto, sia per impianti eventualmente ristrutturati o modificati dall'Appaltatore che, successivamente alla consegna da parte dell’Ente .Appaltante ., per quelli preesistenti ma comunque affidati in appalto;

4	responsabile dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate a favore degli impianti oggetto dell'appalto;

5	l'appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione della propria attività, ogni procedimento e ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,  nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e/o a beni pubblici o privati.

6	L’appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.
La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestio intervento in casi di emergenza.

ART. 8 	ALLEGATI  AL CAPITOLATO 

            Al presente  Capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte       integrante e sostanziale :

1)	All.A : Elenco descrittivo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà             comunale, così come vengono consegnati all’Appaltatore, con riferimento alla consistenza degli stessi, in ordine : a) al numero di punti luce, b) al tipo delle lampade;
2)	All.B :   Traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva sugli impianti oggetto di affidamento, od installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato, da integrarsi con i disciplinari manutentivi presentati da quest’ultimo in sede  di offerta ;
3)	All.C :    Planimetria relativa all’impianto di illuminazione oggetto dell’affidamento, con l’ubicazione dei centri luminosi, dei quadri di comando e di controllo, con riferimento alla consistenza presunta degli stessi, sulla scorta dei dati ed informazioni in possesso dell’Amministrazione Comunale (salvo verifica da effettuarsi a cura dei concorrenti).
4)	All. D  :   Ubicazione dei punti di consegna         

ART. 9	RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e norme vigenti, nessuna esclusa, con particolare riferimento a :

a)	le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
b)	le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
c)	le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d)	le leggi, i patti e gli accordi sindacali;
e)	le leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione dei suolo pubblico;
f)	il regolamento della Polizia Urbana;
g)	le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

           Inoltre, l’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

•	legge 11.2.1999 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
•	D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
•	D.M. 19.04.2000 n. 145;
•	D.P.R. 27.4.1955 n. 547;
•	D.P.R. 7.1.1956 n. 164;
•	Legge  5.3.1990 n. 46 (Norme di sicurezza sugli impianti);
•	D.P.R. 6.12.1991 n. 447 e  s.m.i. (Regolamento attuazione legge 46/90);
•	D.lg.vo  19.9.1994 n. 626 sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
•	D.lg.vo 14.8.1996 n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
•	D.lg.vo 17.3.1995 n. 157 ( Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
•	Normative CEI e UNI vigenti all’atto dell’affidamento dell’appalto od emanata nl corso della durata del contratto;
•	Particolari indicazioni e/o prescrizioni dell’ente erogante energia elettrica. 

TITOLO  II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO,
FORNITURE DI BENI E SERVIZI,
TEMPISTICHE D'INTERVENTO.

ART. 10	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per quanto attiene alle competenze dell'Appaltatore sugli impianti oggetto dell'appalto, si precisa che tutti i servizi previsti, sotto  meglio specificati, sono sempre da espletarsi a partire dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'energia elettrica.

Tutte le operazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato, nel rispetto della vigente legislazione e delle migliori regole dell'arte.

Inoltre, le operazioni non dovranno essere di intralcio per eventuali altri lavori in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altra Ditta sulle apparecchiature o comunque negli ambienti in cui sono alloggiati gli impianti da gestire o loro parti.

Per l'espletamento dei servizi, l’Appaltatore dovrà prestare:

- la mano d'opera necessaria per l'espletamento dell'appalto, che sarà costituita da personale opportunamente specializzato e, ove necessario, dotato delle abilitazioni previste dalla legislazione vigente;

- il personale tecnico-direttivo per la sorveglianza degli operatori e per l'organizzazione del lavoro, nonché il personale tecnico-amministrativo per l'evasione delle pratiche burocratiche e la predisposizione dei conteggi contabili;

- l'attrezzatura per l'effettuazione degli interventi contemplati dal capitolato;

- gli strumenti per la misura dei parametri fisico-chimici che abbiano attinenza con l'appalto;

- l'assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti, ovvero per quelle che l'E.A.  intenderà effettuare per accertare la conformità del servizio appaltato.

L'Appaltatore dovrà indicare il nome del Responsabile Referente nei confronti dell'Ente Appaltante il quale  dovrà inoltre essere il responsabile della sicurezza relativamente all'appalto stesso, in ottemperanza al D.L.vo  626/94.

E' da ritenersi a carico dell'Appaltatore l'adozione, durante l'effettuazione degli interventi e l’erogazione dei servizi, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle norme antinfortunistiche vigenti (piani di sicurezza).

L’Appaltatore dovrà altresì provvedere:

a) 	alla nomina di un Responsabile Tecnico di gradimento dell’Amministrazione;

b)	rapporti periodici degli interventi;

c)	a tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.

d)	all'assistenza ed all'espletamento delle pratiche assicurative per il recupero delle somme di risarcimento dei danni provocati da terzi sugli impianti oggetto dell'appalto.

L’impresa con la partecipazione alla gara riconosce ed accetta le prescrizioni del presente capitolato e attesta la conoscenza dei luoghi e degli impianti, la fattibilità dell’opera e le difficoltà inerenti la conduzione della stessa, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nel canone annuo,iva inclusa, che è determinato decurtando il prezzo posto a base di gara, del ribasso percentuale specificamente offerto.

Sono invece a carico dell'Ente Appaltante :

1)	atti amministrativi (ordinanze ecc.) per i casi di chiusura di strade, necessario, in alcuni casi, per l'espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria;
2)	la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di assicurare la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee d'alimentazione;
3)	la sostituzione di apparecchiature danneggiate per incidenti stradali,atti vandalici,  calamità naturali ecc.. In questi casi, dietro segnalazione dell’Amministrazione comunale l’Appaltatore dovrà provvedere alle necessarie opere di ripristino, con successivo rimborso delle relative spese a cura dell’Ente Appaltante con le modalità previste nel presente capitolato;  

ART. 11	ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in esercizio gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale esistenti (circa 557 punti luce) e quelli che verranno realizzati in esecuzione del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2006 (n.23 punti luce circa ) ed eventuali varianti nei limiti dell’importo finanziato ,   ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.
L’attività di gestione del servizio, di cui al presente capitolato, comprende gli accertamenti, le verifiche ed i controlli finalizzati al regolare funzionamento degli impianti nelle condizioni di massima sicurezza, nonchè la prevenzione di eventi accidentali; da tali azioni deriva l’attivazione di tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere in ottimo stato di conservazione e in piena efficienza di funzionamento gli impianti oggetto del contratto mediante una azione correttiva per l’eliminazione di guasti e malfunzionamenti (con la riparazione ma anche con la sostituzione di apparecchiature, componenti, e parti ove necessario-tutto compreso e nulla escluso), nonché  tramite una adeguata azione preventiva, che sinteticamente vengono di seguito descritte  
Per gli impianti di pubblica illuminazione l’Appaltatore dovrà in ogni modo perseguire l’ottimizzazione energetica del servizio:

•	ottimizzando l'approvvigionamento dell'energia elettrica al miglior costo;
•	assicurando il rispetto dell’orario di funzionamento della rete;
•	utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio energetico;
•	proponendo interventi, anche extracanone, migliorativi dell’efficienza e della qualità del servizio;
•	ottimizzando i regimi di funzionamento;
•	impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli d’illuminazione attuali.

Per gli stessi impianti l’appaltatore deve garantire il rispetto degli orari di funzionamento con una tolleranza media di 15 minuti sull'orario previsto, mantenendo, qualora presente, il ciclo di funzionamento degli impianti con spegnimento parziale o attenuazione.

L'Appaltatore sarà anche tenuto a predisporre le apparecchiature e gli impianti oggetto dell'Appalto alle visite periodiche degli Enti preposti al controllo, garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse. , fermo restando l'obbligo alla predisposizione gratuita dei progetti di adeguamento normativo degli impianti che l’Amministrazione potrà far eseguire come interventi extracanone.

L'Appaltatore dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti attraverso il proprio personale debitamente adibito all'appalto.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il funzionamento degli impianti con un ottimo livello di efficienza; la ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna pertanto a mantenere continuativamente la struttura organizzativa da lui stesso proposta in sede di offerta.

L’Appaltatore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all'E.A. ogni anomalia o stato di pericolo.

Il servizio d'illuminazione pubblica sarà garantito per tutto l'anno. L'orario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere garantito dall'appaltatore preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, sarà di circa 4300 ore.

Le aziende partecipanti alla gara (fermo restando quanto previsto dal presente articolo) dovranno indicare nel progetto  gli orari di funzionamento degli impianti, i periodi di funzionamento in regime attenuato e le relative percentuali d'attenuazione praticate.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate dall'Ente Appaltante  per iscritto.

A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, dell’ufficio tecnico comunale e di privati cittadini od altro, l'impresa dovrà organizzarsi per il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di pubblica illuminazione.

L'appaltatore dovrà instaurare un servizio per la rilevazione delle anomalie.

Gli operai effettueranno l'ispezione a tutti gli impianti intervenendo, per le riparazioni semplici, immediatamente.

Le riparazioni più complesse, che richiedono la presenza di due o più persone, dovranno essere effettuate l'indomani mattina anche se giorno festivo. Dette riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Tale servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque essere effettuato almeno entro i tempi stabiliti per il servizio di reperibilità.

I mezzi di trasporto impiegati per gli interventi saranno dotati di attrezzature adeguate e di ricambi più importanti, quali lampade da sostituire, cavi e materiali d'uso e consumo.

ART. 12 INTERVENTI EXTRACANONE

Nel corso dell’appalto, l’Amministrazione potrà chiedere all’Appaltatore l’esecuzione di interventi extracanone.
Dopo aver concordato con l’Ente Appaltante le linee generali dell’intervento, l’Appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco prezzi unitari delle opere edili ed impianti del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Basilicata in vigore al momento dell’effettuazione dell’intervento al netto del ribasso offerto in sede di gara. 
L’Ente Appaltante potrà affidare o meno l’esecuzione degli interventi all’Appaltatore previa emanazione di apposita determinazione di impegno di spesa, che costituirà unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.
La liquidazione degli interventi extracanone avverrà entro 30gg o entro il maggior termine offerto in sede di gara a seguito di redazione di  regolare contabilizzazione dei  lavori eseguiti. 
Analoga procedura potrà essere utilizzata per la richiesta, e l’eventuale effettuazione, di interventi di miglioria che si rendessero necessari sugli impianti.
Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extracanone che dovessero essere affidati all'appaltatore, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc..

ART. 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Durante il corso dell'appalto, l'Appaltatore avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore  non imputabili a negligenza dell'appaltatore.

Dopo aver concordato con l’Ente Appaltante le linee generali dell’intervento, l’Appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco prezzi unitari delle opere edili ed impianti del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Basilicata in vigore al momento dell’effettuazione dell’intervento, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
L’Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, valuterà gli interventi proposti, ed affiderà l'esecuzione degli interventi all'Appaltatore con apposite “Determinazioni” , che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni. L'Appaltatore non potrà esimersi dall'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati. 

Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, in quanto il guasto può risultare pregiudizievole per l'incolumità di terzi o pregiudizievole per l'erogazione di servizi vitali, ovvero sia tale da poter produrre sugli impianti interessati gravi conseguenti danni, l'autorizzazione a procedere potrà essere espressa dall'Ente Appaltante, prescindendo dalla procedura sopra indicata, anche solo verbalmente.

Se poi si verificasse la circostanza di particolare urgenza sopra menzionata e l'Appaltatore fosse nella impossibilità di reperire o di avvertire l’E.A. (per esempio: anomalie verificatesi in orari notturni, in giorni festivi, ecc.), l'intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere ugualmente e tempestivamente attuato dall'Appaltatore stesso, a patto che l'onere complessivo stimato di tale intervento non superi i 2.000 (duemila) Euro.

Nei casi suddetti si procederà solo successivamente alla stesura del computo metrico-estimativo a consuntivo, che sarà oggetto di verifica di congruità da parte dell'Ente Appaltante.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere affidati all'Appaltatore, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate Attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di  autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc.

Sono invece a completo carico dell'Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento della funzioni previste dal presente capitolato.

ART  14    ESTENDIMENTI 

Eventuali piccoli estendimenti  costituiti da linee con non oltre 15 (quindici) organi illuminanti, potranno essere affidate all’impresa aggiudicataria del presente contratto, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente art. 13 

ART. 15	RIPARAZIONE GUASTI, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO 

Ciascuna ditta offerente dovrà fornire, in sede d'offerta, descrizione ampia e dettagliata sulle modalità organizzative prescelte a garanzia della continuità del servizio, con particolare riferimento ai requisiti minimi prescritti nel prosieguo del presente articolo.

15.1	Riparazione guasti

Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni notturne o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei “Servizi Tecnici”del Comune di Vaglio Basilicata, dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

tipo di guasto						termine

Punto luminoso                              			48 ore

Guasto locale generalizzato che
compromette l’illuminazione di una o più vie		3 ore

Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti 
vari o incidenti, ovvero di altri eventi che possano 
compromettere la sicurezza degli utenti.		           1 ora

15..2	Numero verde

L’appaltatore dovrà attivare a proprie spese ed oneri un numero verde attivo 24h/24h per la segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.
Di ogni segnalazione, cui seguirà riparazione secondo la tempistica di cui al punto precedente, dovrà essere consegnato un rapporto all'E.A.
Il modello di tale rapporto andrà concordato con l'E.A. stesso.

15.3	Reperibilità e pronto intervento

Per l’esecuzione degli  interventi  la ditta appaltatrice dovrà attivare un servizio di emergenza per tutti gli interventi , attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.
Gli interventi di reperibilità e pronto intervento dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato; tali attività non sono, in nessuna forma, subappaltabili o affidabili a terzi.

ART. 16	ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità della Ditta per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

La Ditta riconosce, altresì, essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose e le persone. Pertanto, esonera l'E.A. da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che potessero verificarsi in dipendenza diretta del proprio operato.

ART. 17	RIUTILIZZO DI COMPONENTI PREESISTENTI E MATERIALI DI RISULTA 

E' consentito alla Ditta il riutilizzo gratuito, di apparecchiature o componenti esistenti, mantenendole ovviamente nell'ambito dell’appalto e previo benestare dell'E.A..

Si precisa che i materiali di risulta delle attività di manutenzione rimarranno in proprietà dell'Appaltatore, che dovrà provvedere al loro allontanamento.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà operare nel rispetto della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di impresa specializzata ed autorizzata al trasporto, smaltimento o recupero di tali materiali, tenendo gli opportuni registri previsti dalla legislazione vincente.

TITOLO  III

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

ART. 18	CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

All’Amministrazione Comunale, che all’uopo potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l’attività dell’Appaltatore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all’esecuzione del contratto.

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'E.A. nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

All’atto della consegna degli impianti, verrà stilato in contraddittorio tra l'E.A. e Appaltatore un verbale di consegna attestante anche la valutazione dello stato iniziale degli impianti ed eventuali locali che l'Appaltatore  prenderà in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, l’Appaltatore assumerà per tutti gli impianti  ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. 

Nello stesso verbale di consegna, saranno riportati lo stato degli impianti ed altri elementi conoscitivi degli stessi quali, ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

L’appaltatore dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’avviamento delle pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell’energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.

Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non  potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Ente Appaltante. L’importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

L’E.A. consegnerà all'Appaltatore tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione tecnica necessaria per una corretta gestione degli impianti o delle apparecchiature presenti. L’Appaltatore provvederà alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante.

L'appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutti gli impianti ad esso affidati. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della facoltà di installare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle già presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente. Ogni apparecchiatura dovrà essere rimossa al termine dell'appalto e gli impianti dovranno essere ripristinati alle condizioni precedenti l'intervento.

ART. 19	RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti e/o i locali tecnici dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, con verbale attestante il loro stato, nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità che gli stessi avevano al momento della consegna, salvo il normale invecchiamento/deperimento d'uso e le modifiche apportate, ai sensi dei precedenti articoli.

Prima della scadenza del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di :
•	   Accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali ecc. dati in consegna all’appaltatore;
•	    Effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale;

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di consegna, sulla base di :
a)	esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
b)	effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
c)	visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell’Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna, saranno riportate le letture dei contatori  dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.
 
Alla fine dell'appalto, l'Appaltatore consegnerà all'E.A. la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l'appaltatore e l'azienda subentrante al servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione , ovvero tra l’appaltatore e il comune qualora quest’ultimo intenda provvedere direttamente alla gestione degli impianti .

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante ovvero del Comune.

TITOLO  IV

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO

	
ART. 20	NORME D'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE LAVORI

Le norme per l'esperimento della gara d'appalto sono quelle descritte nel presente capitolato e nella lettera di invito. 

ART. 21	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante.
L'Appaltatore dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto il proprio domicilio legale nel territorio provinciale, dove il committente e la Direzione Lavori indirizzeranno in ogni tempo ordini e notificheranno atti giudiziari.

ART. 22	PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il personale addetto all’espletamento del servizio, nonché la sua organizzazione, dovranno essere tali da garantire appieno il costante esercizio degli impianti e l’effettuazione delle verifiche periodiche di manutenzione programmata.

All'inizio della gestione l'Appaltatore dovrà notificare per iscritto al Committente il nominativo e recapito telefonico della o delle persone impegnate nell'esercizio e nella manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto e segnalare tempestivamente ogni variazione successiva.

Dovrà inoltre fornire il recapito telefonico del telefono cellulare del reperibile per il servizio di pronto intervento.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle Attività.

L'E.A. rimane estraneo ad ogni rapporto tra la Ditta appaltatrice e il suo personale; essa non procederà però alla liquidazione annuale dei servizi oggetto dell'appalto se la Ditta appaltatrice non comproverà l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.

ART. 23	NORME DI SICUREZZA

Tutti i servizi e gli interventi sugli impianti dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro  ed ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 - 8° comma della Legge 55/1990 e 494/96.

Ogni irregolarità deve essere comunicata all’E.A.

Le autorità ed uffici preposti alla tutela dei lavoratori, da consultare per l'elaborazione dei piani di sicurezza, sono:

- Servizio Medicina del Lavoro;(medico competente ai sensi 626)
- P.M.I.P.;
- S.P.I.S.A.L.;
- I.S.P.E.S.L.;
- Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (interruttori differenziali, etc) 

ART. 24	ASSICURAZIONE CIVILE PER DANNO

E' fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, di cui al presente Capitolato. Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso il Committente pena la decadenza dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento del servizio alla seconda ditta classificata in sede di gara.

Il massimale unico dovrà essere non inferiore a 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, si intendono assunti dalla Ditta appaltatrice se imputabili a sua negligenza nell’esecuzione di opere di Manutenzione Ordinaria.

ART. 25	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore si obbliga di osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'espletamento dell'appalto devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l'appalto stesso.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente non solo l'elenco nominativo del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la copia dei versamenti contributivi accompagnata da  dichiarazione di aver effettivamente provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

L’E.A. si riserva, qualora riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato dei Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri da parte dell'Appaltatore.

ART. 26	OSSERVANZA DI CAPITOLATI E  LEGGI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che abbiano attinenza con l'appalto.

Per ogni legge o normativa di emanazione successiva alla data di presentazione dell'offerta, fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni da parte dell'appaltatore, ogni onere resta a carico dell’Amministrazione.

ART. 27	CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti può effettuare audit ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso.

Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti affidati all’Appaltatore o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti, possono venire effettuati solo in presenza di un suo rappresentante o del personale addetto all’esercizio.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate.

All'inizio ed alla fine di ogni stagione, la lettura dei misuratori dei parametri contabili verrà effettuata in presenza del Committente.

Il Committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nei registri di manutenzione e di qualsiasi altra documentazione inerente l’appalto, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno. Verrà altresì rilasciata all’E.A.  copia  di verbali  e di tutte le visite di controllo effettuate dagli enti preposti.

ART. 28	DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO - MODALITA' PER IL SUBAPPALTO

E' fatto assolutamente divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere parzialmente o totalmente a terzi l'Appalto.
 
E' consentito ricorrere a subappalti di qualsiasi tipo essi siano secondo quanto disposto dalle normative vigenti fatta esclusione per i servizi di esercizio, manutenzione ordinaria, reperibilità e pronto intervento.

Qualora intendesse procedere con subappalti, l'Appaltatore sarà tenuto a formulare richiesta scritta all'E.A. e ad attendere la conseguente autorizzazione.

La richiesta di subappalto e l'autorizzazione allo stesso avverranno secondo i dettami della legislazione vigente.

ART. 29	CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

La Ditta Appaltatrice a garanzia delle prestazioni richieste dal contratto, dovrà costituire cauzione mediante fidejussione bancaria/assicurativa di importo pari al 5% del prezzo di Appalto calcolato sull’intera durata del contratto.

In caso di mancato rinnovo, l’Ente Appaltante si riserva di sospendere i pagamenti sino alla presentazione di una nuova fidejussione.

In ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dell’Appalto ed alla avvenuta riconsegna all’Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato e viene restituito all’Appaltatore solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest’ ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte dell’amministrazione.

ART. 30	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà nei termini di legge.

Faranno parte integrante del contratto:

-	il presente Capitolato;
-	l'offerta della ditta;
-	copia della polizza R.C. citata nel presente Capitolato;
-	la cauzione definitiva;
-   il cronoprogramma;
-   il piano di sicurezza 
-   i progetti presentati;

ART. 31	PENALI E PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Sono previste penali per i ritardi sull’ultimazione dei lavori previsti nell’ambito del presente appalto se imputabili all’impresa, riservandosi in ogni caso, l’Amministrazione il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni subiti.
La penale  prevista rimane stabilita nella misura di € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l’amministrazione il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni che dovessero subire per colpa di quest’ultimo.
Sono inoltre previste penali per i ritardi nella riparazione dei guasti.
A questo proposito, l’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza  tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.
Qualora venissero rilevati dall’Amministrazione  dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni punto luce spento, per giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.
Sono previste penali per i ritardi nell’accensione e spegnimento degli impianti. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti d’intesa con l’Amministrazione . Qualora tale operazione venisse anticipata e/o ritardata di oltre 15 minuti rispetto all’orario prestabilito, verrà applicata una penale pari ad € 10,00 per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza.
Per quanto riguarda guasti locali  che compromettono l’illuminazione di una o più vie e/o un intero rione o comunque riguardante più di 20 punti luce l’appaltatore ha l’obbligo di intervenire entro 3 (tre ) ore dalla relativa segnalazione del guasto. A tal riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita in €. 100,00 , per l’eventuale  ritardo registrato dal comune, riservandosi lo stesso il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest’ultimo.
Per quanto riguarda avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti  o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti, l’appaltatore ha l’obbligo di intervenire entro 1 (una) ora dalla relativa segnalazione. La penale prevista per l’inadempienza è pari ad €. 200,00.
 L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Comune sul canone annuo.
Qualora l’appaltatore avesse accumulato, nel periodo di un anno, penali per un importo pari o superiore al  5% del valore del canone annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l’Amministrazione potrà pretendere  a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione oltre alla ipotesi di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, nel caso di :

-	gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio;
-	cessione del contratto o subappalto senza autorizzazione
In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà contestare le inadempienze dell’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti di competenza.
In ogni caso, l’Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei maggiori danni.

TITOLO  V

STUDIO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L A V O R I

PARTE II

ART. 33 - STUDIO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare con l’offerta lo studio delle opere e degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e luminosa, nonché quello delle opere di messa in sicurezza/adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento. 
Gli studi menzionati, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, nonché mediante tutte le informazioni contenute negli allegati al presente Capitolato ed ottenibili dall’Amministrazione relativamente ai consumi elettrici e a qualunque altra notizia sullo stato di efficienza degli impianti ritenuta necessaria, dovranno contenere: 

a.	Relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato intervento;

b.	Relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che illustri la validità dello studio presentato, con particolare riferimento all’analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in tep/anno, in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai parametri di sicurezza della normativa tecnica;

c.	Schemi funzionali e disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nell’offerta;

d.	Computo metrico dettagliato per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e l’indicazione dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature;

e.	Cronoprogramma dei lavori da eseguirsi;

f.	Piano di sicurezza dei lavori.

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà procedere all’aggiornamento dello studio, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l’offerta. 

ART. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori , relativa ai lavori di cui al presente capitolato è affidata dall’Amministrazione al soggetto individuato secondo i principi legislativi vigenti, con oneri a carico dell’Impresa.
Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza dell’Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare l’esecuzione a regola d’arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l’osservanza delle condizioni generali e particolari dell’appalto e degli eventuali subappalti autorizzati dall’Amministrazione, e in particolare di: 

1.	Sorvegliare, nell’interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l’esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d’arte, segnalando, ove del caso, all’Appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

2.	Collaborare con l’Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;

3.	Approvare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformità degli stessi ai progetti, ferme restando  tutte le responsabilità dell’Appaltatore;

4.	Trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell’Appaltatore, ulteriori elementi particolari del progetto, necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso in cui l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

5.	Chiedere l’allontanamento di dipendenti dell’Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non idonei all’esecuzione delle opere;

6.	 Redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

7.	Assistere ai collaudi. 

ART. 35 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEGLI STESSI

Ottenute l’approvazione degli studi esecutivi e le prescritte autorizzazioni, si procederà alla stipula del contratto e, entro 30 giorni, alla consegna dei lavori in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale. 
I lavori di messa a norma e sicurezza degli impianti dovranno essere ultimati entro 365 giorni dalla data di consegna.
L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dei Lavori nel più breve termine dalla data della comunicazione per iscritto fatta dall’Appaltatore alla Direzione stessa.

ART.  36 - INIZIO ED UL TIMAZIONE DEI LAVORI- PROGRAMMA - PENALE PER IL RITARDO 

L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti. 
Il programma dei lavori, redatto dall’Appaltatore, è impegnativo per quest’ultimo. Questi dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. 
Sarà cura dell’ Appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 35; non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, inoltre, provvederà a: 

- compiere tutti i lavori a regola d’arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma e comunque non oltre il termine previsto, a partire dalla consegna dei lavori; 
- comunicare alla stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. 

La Direzione lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione. 

ART. 37 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: 

- relazione tecnica particolareggiata;
- disegni esecutivi; 
- particolari costruttivi e d’installazione;
- schede tecniche di funzionamento;
- elenco dei pezzi di ricambio d’uso più comune; 
- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti; 

ART. 38 - COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE

Entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere l’Amministrazione appaltante dovrà provvedere all’effettuazione del collaudo delle stesse. In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione a canone. 

Entro 30 giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell’Appaltatore entro il termine utile stabilito. 
Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti. 
Ad esito favorevole, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

G E S T I O N E
PARTE III

ART. 39 - PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per quanto attiene alle modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto dell’appalto, le Ditte concorrenti, tenendo conto delle indicazioni del presente Capitolato, dovranno presentare con l’offerta un progetto gestionale e manutentivo. 
Tale progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione proposto, anche con riferimento all’utilizzo di sistemi di tele-gestione, al modello gestionale adottato, nonché all’utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni. 
Inoltre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere precisate le modalità di espletamento del servizio richiesto, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente capitolato. 
In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, che le Ditte concorrenti s’impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nell’art. 6 del presente capitolato, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni di manutenzione, ad integrazione delle indicazioni, non vincolanti per le imprese, fornite dall’Amministrazione nell’All. B. 

ART. 40 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna come descritti nell’All. A e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia. 
Nell’espletamento del servizio di gestione, l’Appaltatore, a prescindere da ogni altra segnalazione dell’Amministrazione, di privati cittadini od altro, avrà l’obbligo di organizzarsi, ai fini di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d’arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di illuminazione pubblica. 
Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento, l’Appaltatore avrà alle proprie dipendenze dei rilevatori muniti di mezzo di trasporto nonché degli attrezzi e dei più importanti pezzi di ricambio. Suddetti rilevatori effettueranno l’ispezione a tutti gli impianti garantendo un pronto intervento di riparazione nel caso in cui si tratti di un intervento di sostanziale importanza. 
Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto. 
Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque essere svolto entro 48 ore dal momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da parte dell’Amministrazione, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico Comunale , od altri enti ed istituzioni. 
L’ispezione quotidiana notturna sarà effettuata nei giorni lavorativi e, se necessario in quelli festivi, in modo da garantire il completamento della stessa su tutti gli impianti comunali oggetto di consegna nell’arco di n 7 giorni, secondo un programma che l’Appaltatore sottoporrà al vaglio dell’Amministrazione. 
Non oltre la scadenza dei primi due  anni di gestione, nel corso dei quali potrà essere stato installato un sistema elettronico di monitoraggio e controllo, la gestione delle verifiche dei punti luce dovrà essere integrata con il sistema automatico di gestione. 
Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalità concordate con l’Amministrazione, dovrà essere garantito dall’Appaltatore preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, fotocellule o timer.

Comunque, il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato dovrà comprendere: 

a)     la manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli impianti di illuminazione stradale in consegna all’Appaltatore, dei dispositivi elettronici di telecontrollo e telerilevamento, ove presenti, nonché dei fabbricati, delle parti di fabbricato e dei manufatti che comunque li contengono, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti dovrà essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali;

b)     le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant’altro occorra alla pronta riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di consegna;

c)      il rilevamento giornaliero delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per lampada non più funzionante è da intendersi una lampada il cui flusso luminoso sia inferiore al 30% del flusso di analoga lampada nuova. Tali quantità di flusso luminoso saranno, se necessario, rilevate con idonei strumenti di misura, a cura e spese dell’Appaltatore, in contraddittorio con l’Amministrazione. Il tempo massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade fuse, rotte od inefficienti, è stabilito in 48 ore. 
d)     la sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si rivelassero rotte o comunque non più adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura, comprendendo nel termine di “vetrerie” sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od opachi, già in uso o di adozione successiva;

e)    tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all’uopo predisposti (crepuscolari, ecc), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant’altro, sulla base delle richieste dell’Amministrazione. 

ART. 41 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all’Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione. 
Tale autorizzazione sarà, di norma, concessa a tutte quelle modifiche proposte dall’Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall’Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l’economia del costo di gestione, nonché per la riduzione dei consumi energetici.
L’importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell’Appaltatore, sotto il controllo dell’Amministrazione. 
Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d’impianto aggiunte,  restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

ART. 42	MODALITÀ’ DI CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'offerta della ditta dovrà essere formulata sulla base di un parco impianti di 557 punti luce, oltre  quelli di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 7 del 30.1.2006 ed eventuali varianti nei limiti dell’importo finanziato Come parametro di riferimento per la contabilizzazione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione si adotterà quello del numero dei punti luce. Il numero esatto dei punti luce effettivamente presenti andrà determinato in contraddittorio in occasione del censimento da effettuarsi al momento della consegna degli impianti e sarà poi mantenuto aggiornato nel corso dell’appalto.

In assenza di variazioni nella consistenza degli impianti, al termine di ciascuna annata gestionale per il servizio verrà corrisposto all’Appaltatore il Canone Annuo Base offerto, eventualmente adeguato in base a quanto previsto al successivo articolo. Eventuali punti luce aggiunti successivamente andranno contabilizzati come segue:

•	potenza sino a 150 W compresi:canone unitario base al netto del ribasso diminuito  del 35%;
•	potenza sino a 400 W compresi: canone unitario al netto del ribasso diminuito del 25%;

essendo il canone unitario base pari al canone annuo base indicato in offerta diviso per il numero dei punti luce presunto (€. ________ p.l.). L’importo così calcolato andrà aggiunto al canone base di cui sopra. L’adeguamento del canone verrà applicato per la sola frazione di anno in cui è intervenuta la variazione. Analogamente si procederà nel caso di dismissione dei punti luce esistenti. Il canone così riparametrato e revisionato servirà di base per il calcolo degli acconti dell’annata successiva.

ART. 43	COMPENSI  EFFETTIVI DELL'APPALTATORE e ADEGUAMENTO PREZZI

Il prezzo annuo offerto dall’impresa in sede di gara si intende immodificabile fino al 31.12.2008 mentre è soggetto a revisione, per gli anni successivi  secondo le modalità precisate ai commi seguenti .
Entro il 30 gennaio dell’anno  2009 ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare al comune istanza di variazione del prezzo, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni ISTAT dei prezzi di mercato, riguardanti lo specifico settore, previsto dall’art. 44, comma 6, della legge 23.12.1994, n. 724, o in mancanza dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice F.O.I.), editi dallo stesso ISTAT con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici intervenuta tra la data del 1 gennaio 2008   e quella dell’istanza ed ha effetto dal 1.1.2009
 Per gli anni successivi, la variazione di prezzo è riconosciuta con le stesse modalità e nella medesima misura indicata nei precedenti commi 2 e 3, assumendo come base il prezzo oggetto dell’ultima revisione ovvero quello iniziale nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.
Ai sensi dell’art. 44 comma 4 della legge 23.12.1994 n. 724, la revisione del prezzo viene operata dal dirigente responsabile della procedura contrattuale, sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo concordato tra le parti. 
Qualora si verificassero variazioni in diminuizione, l’Amministrazione Comunale comunicherà all’impresa  la conseguente diminuizione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

ART. 44	MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Durante ogni annata gestionale, dall'Impresa Appaltatrice saranno emesse quattro rate di cui tre pari al 30% del canone annuo complessivo ed una rata finale di saldo comprendente l'ultimo 10% e la quota d'adeguamento dei canoni dovuta per l'anno considerato.

Per gli acconti:

•	fino al 1 gennaio 2008  si farà riferimento all'importo esposto dall'offerta di gara d'appalto dalla Ditta aggiudicataria;
•	per gli anni successivi a far tempo dal 1 gennaio 2008  si farà riferimento al canone base con gli adeguamenti previsti dal precedente articolo 43.

Gli interventi di manutenzione extracanone effettuati dalla Ditta durante l’annata gestionale considerata, saranno oggetto di contabilità separata e saranno liquidati al raggiungimento dell’importo di Euro 2.000,00 ovvero ogni tre mesi.

ART. 45 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, verrà aggiudicato con gara ad evidenza pubblica con la procedura del Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 6 lettera a) del D.lgs. n. 157/1995 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 157/95.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando l’applicazione dell’art. 25 del d.lgs. 157/1995.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Saranno esclusi dalla gara i prestatori di servizi che si trovano nella situazione di cui all’art. 11 del D.lgs. 358/92, come sostituito dall’art. 9 del D.lgs n. 402/98.